|  |
| --- |
|  **TOYOTA HILUX 灘岸特種行動救援車性能諸原表** |
| **車種** | **TOYOTA HILUX** |
| 車長 | 5325cm |
| 車寬 | 1900cm |
| 車高 | 1815cm |
| 軸距 | 3085cm |
| 車重 | 2910KG |
| 拖曳能力 | 3500KG |
| **性能** | **2800cc柴油引擎** |
| **馬力** | **204PS** |
| **扭力** | **51kg-m** |
| 保固 | 4+1=5 |
| 變速箱 | 6速+電子式旋扭加力箱 |
| 油箱 | 80公升 |
| 安全氣囊 | 7個 |
| 迴轉半徑 | 6.4公尺 |
| **導航系統** | **原廠導航** |
| 警示燈 | 有 |
| 警報器 | 有 |
| **前保桿** | **ARB前鋼製保桿含變更** |
| **後保桿** | **ARB後鋼製保桿含變更** |
| **吸頂式摺疊探照燈** | **有(無線遙控)360度** |
| 照明燈 | 無 |
| 手持探照燈 | 有 |
| **絞盤** | **12000磅(5443公斤)內置式 無線及有線** |
| 脫困板 | 有 |
| 車頂架 | HILUX專用款 |
| 後車廂高蓋 | 有 |
| **拖拉式置物箱** | **有** |
| 整理箱 | 無 |
| 拖勾模組 | 美規2英吋球頭組 |
| **下護板** | **鋼製全車下護板** |
| **發電機** | **YAMAHA 2000I** |
| **AED** | **有** |
| 行車紀錄器 | TOYOTA原廠專用 |
| 行車視野輔助 | TOYOTA原廠專用 |
| 滅火器 | 有 |